MVE5000이라는 IP엔코더와 MVD5000이라는 IP디코더가 있습니다.
각장비는 GBE포트와 FE포트를 하나씩 가지고 있는데 FE포트와 A8004T장비와의 연결은 문제가 없는데 GBE포트와 A8004T 연결시 설정을 100FULL로 하면 A8004T가 100HALF로 네고를 합니다.
수동인데 네고를 하면 안되는 것 아닌가요?
그리고 실험해보니 일반적으로 GBE AUTO는 100FULL을 만나면 100HALF가 되고 FE는 100FULL을 만나면 100FULL이 됩니다. 그런데 이상하게 A8004를 GBE포트이고 수동상태에서도 이런 현상이 일어나네요
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MVE5000 V5.2 FE MVD5000 V.5.1 FEE Switch IPtime A8004T
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아래 실험은 A8004T 1번2번을 랜선으로 직결하고 실험한겁니다. 수동상태에서도 네고를 하는게 확인됩니다. 네고하는건 좋은데 외부장비에 따라 미스매치가 발생하는건 네고의 의미가 없는 것 같습니다.
GBE-GBE 잘됨 정상
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GBE-100FULL 접속안됨 정상
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GBE-100HALF 접속안됨 정상
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100FULL-100FULL 접속됨 정상
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100FULL-100FHALF 접속됨, 1번포트가 FULL이어야 하는데 HALF로 상태가 나옴
[image: ]
100FULL-100FHALF 양쪽다 같은 속도라 정상
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10FULL-100HALF 속도도 듀플렉스도 다른데 접속되고 100HALF가10FULL로 네고됨 
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10FULL-100FFULL 속도도 듀플렉스도 다른데 접속되고 100FULL이 10FULL로 네고됨 
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10FULL-10FULL 같은속도끼리라 문제없음
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